|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A-2 I PIĘTRO – SALE KONFERENCYJNE I WYSTAWOWE - wyposażenie** | | | | | | | |
|  | **Symbol** | **Wymiary** | **Opis** | **Zdjęcie** | **Ilość** | **Cena brutto** | **Wartość** |
| **1/1**  sala konferencyjno-wystawowa- ZIELONA | **9 Z-** Fotel rzeźbiony  Dopasowany wysokością i stylistycznie do istniejącego stołu | wys. całk/siedziska 121/44 cm; szer całk/siedziska 66/52 cm; głęb siedziska 54 cm | Dopasować wysokością i stylistycznie do istniejącego stołu | **9Z fotel rzeźbiony.jpg** | 1 szt |  |  |
| **Obudowa glifów okiennych** | Wym . okien ok. szer.135x wys.265x 40/47gł.  Wym drzwi balkon.  Szer. ok.140xwys.340x gł. 40cm | W nawiązaniu do obudowy glifów drzwiowych  RAL 1013 – 3 okna i 1 drzwi balkonowe, obudowy na głębokość parapetu.  Cokół na filarach międzyokiennych pomalować na RAL 1013  WYMIARY POBRAĆ Z NATURY | **Ob glifów ok.bmp** | 4 kpl |  |  |
| **10 Z-** Fortepian | Grotrian Steinweg\*- Niemcy obudowa wysoki połysk czarny  Dł.165 cm, szer.150, wys.100 | (używany po renowacji – minimum 5 lat gwarancji) lub nowy  **Sprawny KONCERTOWY** | **Fortepian.jpg** | 1 szt |  |  |
| **11 Z-** Stołek –ława do fortepianu | Siedzisko 57 x 32 Wysokość regulowana na śrubie, Wysokość 46 - 59 cm | Masywne drewno, stabilne nogi, połączone z siedliskiem śrubami , siedzisko welurowe , kolor czarny wysoki połysk | **stołek.jpg** | 1 szt |  |  |
| **Boazeria** drewniana | Wys. ok. 150cm w nawiązaniu do istniejących elementów | Wykonana z masywu dębowego, wybarwiona w kolorze istniejących stropów drewnianych,  **Wymiary pobrać**  **z natury** | **http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/Architektura/EDD2008/Wojska_Polskiego_84/fot_78_fragment_boazeri_w_pokoju_sniadaniowym.JPG** | H 150 cm  22,65mb |  |  |
| **13R-**Stół okrągły rozkładany  Średnica ok.90 cm | **Wysokość 76 cm** Średnica złożonego stołu  **86 cm / po rozłożeniu 138 cm** | Nowy stylizowany – w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia  3 szt jednakowe | **stól okrągły.bmp** | 3 szt |  |  |
| **17 R** -Lustro w ramie  nad kominek | **wysokość 146cm**  **szerokość 82cm** | Dopasować stylistycznie do istniejącego wyposażenia i do wymiarów kominka | **http://srvimg18.tablica.pl/images_tablicapl/13755633_1_644x461/lustro-antyczne-krysztal-19-wiek-antyk-2.jpg** | 1 szt |  |  |
| **1/2**  Sala konferencyjna RÓŻOWA | **Obudowa glifów okiennych** | Wym .  Ok. szer.156x  wys.260x  34gł. | W nawiązaniu do obudowy glifów drzwiowych  RAL 1013 – 3 okna  UWAGA WYMIARY POBRAĆ  Z NATURY | **Ob glifów ok.bmp** | 3 kpl |  |  |
| **1/3**  Magazyn | **1MP –** krzesła drewniane staplowane-nastawiane, tapicerowane | Kolor tapicerki – pasy oliwka nr 255 wybarwienie drewna kolor orzech nr 5 | Przedstawić do akceptacji Zamawiającego próbki wybarwienia drewna i tkaniny |  | 50 szt |  |  |
| **1/4**  KAPLICA | **2 K-** Komoda | Szer. 125x  86wys.  x 50 gł | Komoda o opływowych, falujących kształtach , pokryte fornierem  czeczotem orzechowym i politurą, elementy ozdobne w kolorze złota, po bokach owalne szybki, pod blatem szuflada, na dole troje drzwiczek zamykających się na kluczyki. Komoda wspiera się na mocno spłaszczonych kulach. |  | 1 szt |  |  |
| **1/6**  Pomieszczenie socjalne | **3 KU –** Zestaw szafek kuchennych z blatem SSV lub inny równoważny, lodówka podblatowa i zmywarka  do zabudowy | Dł. ok. 228x 60/32 gł. dolne  H 86 cm,  górne H72 | Wykonanie indywidualne wg rys., fronty z masywu stylizowane , w nawiązaniu do istniejącego kredensu, szafki z płyty laminowanej w kolorze nawiązującym kredensu, blat gr. 4 cm obłożony tworzywem SSV lub równoważny, kolor jasny beż do akceptacji wg dostarczonych próbek , zlew granitowy wpuszczany z jedną dużą komorą do szafki szer. 60 cm w kolorze zbliżonym do blatu  Alternatywnie zlew granitowy jednokomorowy z dociekaczem z prawej strony | **Kuchnia widok.bmp**  **Kuchnia ściana.bmp**  **Kuchnia rzut.bmp**  **Zlew granitowy 60cm.jpg**  **Wymiary pobrać z natury** | 1 kpl |  |  |
| **1/6** | **Lodówka**  pod blat,  wys. 82 cm | Wysokość [cm]: 82 Szerokość m]: 60  Głębokość [cm]: 55 | Do zabuowy chłodziarka podblatowa do zabudowy  Klasa energetyczna A+ | **lodówka.jpg** | 1szt |  |  |
| **1/6** | **Zmywarka szer. 60** |  | |  |  | | --- | --- | | **szer.60, wys,81,5, gł.55 cm**  [Klasa energetyczna](http://www.oleole.pl/slownik.bhtml?term=Klasa+energetyczna&definitionId=141354318) A+  [Pojemność](http://www.oleole.pl/slownik.bhtml?term=Pojemno%C5%9B%C4%87&definitionId=141354516) 12-14 kpl.  [Klasa suszenia](http://www.oleole.pl/slownik.bhtml?term=Klasa+suszenia&definitionId=141354372) A  [Poziom hałasu](http://www.oleole.pl/slownik.bhtml?term=Poziom+ha%C5%82asu&definitionId=2328319254) nie więcej niż 48 dB  Zużycie energii (cykl)  1,03 kWh  [Zużycie wody (cykl)](http://www.oleole.pl/slownik.bhtml?term=Zu%C5%BCycie+wody+%28cykl%29&definitionId=2328321434) do 12 litrów | * [60 cm](http://www.ceneo.pl/Zmywarki_do_zabudowy;01760_cm_P2-16812.htm) | |  | * [81.5cm](http://www.ceneo.pl/Zmywarki_do_zabudowy;01781_5cm_P9-375560.htm) | |  | * [55cm](http://www.ceneo.pl/Zmywarki_do_zabudowy;01755cm_P7-373984.htm) | | zmywarka.jpg  zmyw rys.jpg | 1 szt |  |  |
| **1/11**  Hall przy windzie  **1/11**  Hall przy windzie | **Obudowa glifu przy windzie** | Zabudowa filara przy klatce schodowej ( obok drzwi do wc) i podciągu wym ok.  wys. 210  szer. 50cm | Wykończyć glif- filar przy schodach  i dół podciągu  wraz z listwowaniem – zintegrować stylistycznie i kolorystycznie z boazerią na klatce schodowej | **G:\ABCD\Zdjęcia m.koss\glif przy windzie.JPG**  **boazeria schody.bmp** | 1 kpl |  |  |
| Obudowa grzejnika –  z siatki mosiężnej  z aplikacją | Wym około:  Wys, 70 x szer. 150  gł. 30 cm | Obudowa grzejnika wvis a vis schodów na piętrze, stojąca na podłodze, lekka ażurowa , z zaokrąglonymi bokami, na stopkach mosiężnych  Wykonana w  siatki mosiężnej z aplikacją. | **chor.bmp**  **chor2.bmp**  **Wymiary pobrać z natury** | **1 szt** |  |  |
| **1/11**  Hall przy windzie | **Obudowa glifów okiennych** | Wym .  Ok. szer.156x  wys.260x  34gł. | W nawiązaniu do obudowy glifów drzwiowych  RAL 1013 – 2 okna  UWAGA WYMIARY POBRAĆ  Z NATURY | **Ob glifów ok.bmp** | 2 kpl |  |  |
| **1/14**  Sala konferencyjna  NIEBIESKA | **5N-**Komoda barokowa | Wymiary: wys. 82 cm, szer. 97 cm, gleb. 50 cm | Mebel w stylu barokowym , obłożony fornirem orzechowym , olchowym oraz czeczotem orzechowym.  Faliście profilowana ściana czołowa ozdobiona intarsjami i elementami mosiężnymi. Blat marmurowy profilowany. |  | 1 szt |  |  |
| **15a N –** Osłona kominkowa  Mosiężna  ozdobna | wysokość 51 cm,  - szerokość w linii prostej 89 cm. |  | **osł.bmp** | 1 szt |  |  |
| **16 N**- Lustro nad kominek | **wysokość 146cm**  **szerokość 82cm** | Dopasować stylistycznie do istniejącego wyposażenia i do wymiarów kominka | http://srvimg18.tablica.pl/images_tablicapl/13755633_1_644x461/lustro-antyczne-krysztal-19-wiek-antyk-2.jpg | 1 szt |  |  |
|  | **Obudowa glifów okiennych** | Wym .  Ok. szer.155x  wys.265x  50gł. | W nawiązaniu do obudowy glifów drzwiowych  Ral 1013 | **Ob glifów ok.bmp** | 3 kpl |  |  |
| **0/5**  **0/7** | **Obudowa glifów wejściowych na klatki**  **schodowe** | Wejście na kl. okrągłą  Glif łamany szer.100x gł 48,5+103  x 232 x wys – 1 szt  Wejście na klatkę schodową główną  Ok. 137 x 20+50gł.  60+50gł  x 248 wys. 1 szt | Wykończenie glifów otworów wejściowych na całej szerokości  i głębokości wraz nadprożem i wraz z listwowaniem - w połączeniu i w nawiązaniu do istniejącej boazerii na klatce schodowej oraz zintegrowane z boazerią w sali zielonej- do wykonania.  Obudowy nawiązujące kolorystyczne i stylistycznie do boazerii, karniszy i historycznych stropów drewnianych | **glif klatka.bmp**  **G:\ABCD\Zdjęcia m.koss\glif2.JPG** | 2 kpl |  |  |
|  |  |  |  | **Razem wyposażenie** | |  |  |

**\*Za równoważne instrumenty w stosunku do wskazanych instrumentów muzycznych Zamawiający uzna takie oferowane przez Wykonawcę instrumenty, które pod względem artystycznym, wykonawczym, technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będą równoważne do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoznaczne pod względem:**

**- artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, które umożliwiają na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych,**

**- technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument.**