**Załącznik A do SIWZ**

**SPW.272. .2019**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa wyposażenia do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wołominie**

**Meble biurowe wykonane ze struktury gładkiej (półpołysk).**

**Kolor mebli - buk.**

**Ostateczny rodzaj odcienia zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Dostawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.**

Meble muszą być wykonane z płyty posiadającej: klasę higieny E1, świadectwo jakości zdrowotnej, klasyfikacje ogniową PN-EN 13501-1+A1:2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Wymagania/Uwagi** |
|  | Biurko | 5 szt. | Biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buku, o gr. 18 mm, blat o gr. 45 mm. Wykończenie krawędzi blatów z obrzeża PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.Biurko wyposażone w przepust kablowy z tworzywa z pokrywką w kolorze beżowym w 2 miejscach.Biurko wyposażone w nóżki regulowane „kwiatek”.Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę oraz deskę zamontowaną na końcu blatu o wymiarach : 160 cm x 15 cm Wymiary biurka znajdują się w załączniku – rys. 1. |
|  | Kontener na kółkach z szufladami Znalezione obrazy dla zapytania kontenerek czteroszufladowyPrzykładowy wzorzechttp://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25345/517315330.jpg Przykładowy wzorzec uchwytu | 5 szt. | Kontener wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm. Wykończenie krawędzi blatów i wieńców z obrzeża PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Kontener z 4 szufladami.Prowadnice szuflad kulkowe z pełnym wysuwem, samo domykające, z miękkim domykiem. Kontenery wyposażone w zamek centralny, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Dno szuflady wykonane z płyty wiórowej gr. min. 10 mm, dopuszczalne obciążenie szuflad do 15 kg każda.Kontenery wyposażone w kółka gumowe o średnicy 50-55 mm, dwa przednie z blokadą jazdy.Uchwyty metalowe dwupunktowe – kolor aluminium, rozstaw 128mm.Wymiary :Szerokość: 45 cmGłębokość: 45 cmWysokość: 60 cm |
|  | Kontener na kółkach z szufladą i szafką lewy Znalezione obrazy dla zapytania kontenerek na kÃ³Åkach z szufladÄ i szafkÄ lewyPrzykładowy wzorzechttp://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25345/517315330.jpgPrzykładowy wzorzec | 6 szt. | Kontener wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm. Wykończenie krawędzi blatów i wieńców z obrzeża PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Kontener z 1 szufladą oraz szafką z 1 półką.Prowadnica szuflady kulkowa z pełnym wysuwem, samo domykające, z miękkim domykiem. Kontenery wyposażone w zamek blokujący szufladę oraz zamek blokujący szafkę.Dno szuflady wykonane z płyty wiórowej gr. min. 10 mm, dopuszczalne obciążenie szuflady do 15 kg.Kontener wyposażone w kółka gumowe o średnicy 50-55 mm, dwa przednie z blokadą jazdy.Uchwyty metalowe dwupunktowe – kolor aluminium, rozstaw 128mm.WymiarySzerokość: 45 cmGłębokość: 45 cmWysokość: 60 cm |
|  | Szafa ubraniowa Podobny obrazPrzykładowy wzorzechttp://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25345/517315330.jpgPrzykładowy wzorzec | 1 szt. | Obudowa, półki, drzwi wykonane z płyty laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm.Wykończenie krawędzi obudowy, półek, drzwi z obrzeża PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.Plecy z płyty HDF w kolorze korpusu.Szafa z drzwiami, wyposażona w zawiasy o kącie otwarcia 100 stopni. Zawiasy meblowe wyposażone w system cichego domykania drzwiczek. Drzwi szafy z zamkiem.Szafa wyposażona w uchwyt (drążek) na wieszaki, zamontowany poprzecznie.Szafa z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 0-2 cm przy pomocy nóżek zakończonych plastikowymi lub metalowymi talerzykami, zapewniającymi możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania i podnoszenia. Uchwyty metalowe dwupunktowe – kolor aluminium, rozstaw 160 mm.Wymiary:Szerokość: 60 cmGłębokość: 60 cmWysokość: 190 cm |
|  | SzafkaZnalezione obrazy dla zapytania szafka  trzy pÃ³ÅkowaPrzykładowy wzorzechttp://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25345/517315330.jpgPrzykładowy wzorzec | 1 szt.  | Obudowa, półki, drzwi wykonane z płyty laminowanej w buku o gr. 18 mm.Wykończenie krawędzi obudowy, półek, drzwi z obrzeża PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.Plecy z płyty HDF w kolorze korpusu.Półki zamontowane na stałe.Dopuszczalne obciążenie półki min. 40 kg każda.Szafka z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w zawiasy o kącie otwarcia 100 stopni. Zawiasy meblowe wyposażone w system cichego domykania drzwiczek. Szafka z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 0-2 cm przy pomocy nóżek zakończonych plastikowymi lub metalowymi talerzykami, zapewniającymi możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania od wnętrza szafki – bez potrzeby ich odsuwania i podnoszeniaDrzwi szafki z zamkiem.Szafka zawiera 3 przestrzenie półkowe.Uchwyty metalowe dwupunktowe – kolor aluminium, rozstaw 160 mm.Wymiary:Szerokość: 80 cmGłębokość: 40 cmWysokość: 120 cm |
|  | Szafa z drzwiami przesuwnymi | 1 kpl. | Stała zabudowa meblowa. Półki, drzwi wykonane z płyty laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm.Wieńce górny i dolny, ścianki boczne - 25 - 28 mm w kolorze buku. Wykończenie krawędzi obudowy, półek PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.Plecy z płyty HDF w kolorze korpusu.Półki zamontowane na stałe.Dopuszczalne obciążenie półki min. 40 kg każda.Szafa z drzwiami przesuwnymi.( Ilość drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym)Cechy i właściwości mechanizmu drzwi przesuwnych:* układ jezdny wykonany z aluminium,
* głębokość systemu 75 mm,
* dopuszczalne obciążenie na jedno skrzydło min. 50 kg,
* wózek dolny i górny z łożyskiem kulkowym zamkniętym,
* cicha praca układu jezdnego,
* możliwość zablokowania położenia drzwi w pozycji zamykającej szafę,
* tor dolny z clipem maskującym mocowanie,
* pozycjonery

Uchwyty zintegrowane z ramą, w której osadzona została płyta laminowana, służąca jako drzwi przesuwne. Rama i uchwyty w kolorze aluminiowym.Wszystkie drzwi przesuwne zamykane na klucz.Szafa zawiera przestrzenie półkowe, każda o wysokości 44 cm (6 półek).Wymiary :Szerokość: 612 cmGłębokość: 57 cmWysokość: 267 cm  |
|  | Drzwi do szaf | 1 kpl. | Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku.Wykończenie krawędzi drzwi z obrzeża PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.Drzwiami skrzydłowe, wyposażona w zawiasy o kącie otwarcia 100 stopni. Zawiasy meblowe wyposażone w system cichego domykania drzwiczek. Drzwi szafy z zamkiem.Uchwyty metalowe dwupunktowe – kolor aluminium, rozstaw 160 mm.http://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25345/517315330.jpgPrzykładowy wzorzecDorabianie drzwi dotyczy szafy o wymiarach:Szerokość: 80 cmWysokość: 108 cmUwaga: przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest do pobrania wymiarów zabudowy z natury. |
|  | Wymiana tapicerki w krzesłach (rys 2a i 2b) | 10 szt.  | Wymiana tapicerki w krzesłach. Dane techniczne: Skład; powłoka – 100% poliester, nosnik – 90% poliester, 10% bawełnaGramatura: 305 g/m²Atesty / Czyszczenie i pielęgnacja* [odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2)     > 100000](https://www.profim.pl/download/direct/364bc396e1f908d5eff7ef98da0b575e)
* [odporność na piling (EN ISO 12945-2)     4-5](https://www.profim.pl/download/direct/364bc396e1f908d5eff7ef98da0b575e)
* [trudnozapalność BS 5852 test papierosa](https://www.profim.pl/download/direct/364bc396e1f908d5eff7ef98da0b575e)
* [odporność na światło (EN ISO 105-B02)     4-5](https://www.profim.pl/download/direct/364bc396e1f908d5eff7ef98da0b575e)

Kolor przykładowy – do uzgodnienia z Zamawiającym: https://www.profim.pl/web/cached-img/3099137743/19c89cbc___a723313e94f3d706950ee0cedd551ea3.jpg |