Lipińska droga do Prądzjnw.KST 

KSiĄżKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podstawa 	Opis i wylicZenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
44 	KNR2-31 	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 	m2 			
d.6 	0502-04 	wypełnieniem spoin zaprawą cementową 				
		> płyty z wypuklościami dla niewidomych 				
		05*4*12 	m2 	24000 		
				RAZEM 	24000 	
45 	KNR2-31 	Obfzeża betonowe o wymiarach 3Ox8 em na podsypce piaskowej Z wypełnie- 	m 			
d.6 	0407-03 	niem spoin piaskiem 				
		67+5+13+2+10+1,5+4,5+8+20*2+1 0+3,5+3,5+5+2+9+16,5+1,5+1 +3,5+28+ 	m 	416,000 		
		41 +2+2+14+68+1 05+15+2+16+11 				
				RAZEM 	416000 	
7 Robotv oarodnicze 				
46 	KNR2-21 	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruneie kat. III zadarnionym 	m2 			
d.7 	0202-02 					
		6*512+15*1 5+T1012+23*2 	m2 	93500 		
				RAZEM 	93500 	
47 	KNR2·21 	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruneie kat. III bez nawożenia 	m2 			
d.7 	0401-02 					
		6*512+15*1 5+T1012+23*2 	m2 	93500 		
				RAZEM 	93500 	
8 Oznakowanie 				
48 	KNNR6 	Pionowe znaki drogowe· słupki z rur stalowych 	szt. 			
d.8 	0702-01 					
		10 	szt. 	10000 		
				RAZEM 	10.000 	
49 	KNNR6 	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i Informacyjne o 	szt. 			
d.a 	0702-04 	pow. do 0.3 m2 				
		18 	szt. 	18000 		
				RAZEM 	18.000 	
50 	KNNR6 	Oznakowanie poziome jezdni farbą chłorokauczukową - linie na skrzyżowa- 	m2 			
d.8 	0705-05 	nlach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 				
		130 	m2 	130.000 		
				RAZEM 	130.000 	
51 	KNRAT-04 	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) 	szt. 			
d.a 	0210-05 	krawężnikowe (kerb-stud) 				
		40 	szt. 	40000 		
				RAZEM 	40000 	‡@ÄłL`gP (TTě	wÂĎ.‡@•T‡@ě	łL`gP 'TTw:ÂĎ.‡@•T‡@łL`gP (Tś;wÂĎ.‡@•T‡@;łL`gh             TđwÂĎ.‡@•T‡@łL`g„(podpis osoby  uprawnionej)"!!"!!" ""/"!"TTw-ÂĎ.‡@•T‡@łL`gP %€%€6g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6c666b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y66_6X_6X6		6	^6W^6