**A-4 RENOWACJA I UZUPEŁNIENIE MEBLI I ELEMENTÓW STOLARSKICH ISTNIEJĄCYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pomieszczenie** | **Wyposażenie** | | | | |
| **Symbol**  **i nazwa** | **Opis** | **Zdjęcie** | **Cena jedn.**  **brutto** | **Wartość** |
| **CZ.1 PARTER** | | | | | |
| **0/1**  sień | **2HP** -krzesła neorenesansowe | 4 szt w skórze – wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienia fornierów i ubytków, scalenie kolorystyczne, odświeżenie skóry | **C:\Documents and Settings\A0806\Pulpit\WYPOSAŻENIE pałac\23.04.2013 komisja\PICT0390.JPG** |  |  |
| Krzesła | 2 szt tapicerowane wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, odświeżenie tapicerki | C:\Documents and Settings\A0806\Pulpit\WYPOSAŻENIE pałac\23.04.2013 komisja\PICT0396.JPG |  |  |
| **0/2**  sala wystawowa | **2PP-** Krzesła z podłokietnikami  **3PP-** Stół 180x88x78x  + 10 krzeseł | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa ratanów w siedziskach i oparciach krzeseł | 3PP.bmp  st kpl.bmp |  |  |
| **5PP-** komoda  mała  **7 PP** Komoda  średnia  **10PP** Komoda duża | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy, | **5 PP i 7PP.bmp**  10PP.bmp |  |  |
| **6PP-** Zegar | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy,  Regulacja mechanizmu zegara | 6PP.bmp |  |  |
| **0/3**  sala wystawowa | **1PO-** Szafka w stylu neorenesansowym | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy, | **2PO.bmp** |  |  |
| **4PO-** Ławo -skrzynia | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć | 4PO.bmp |  |  |
| **0/11**  Recepcja szatnia | **1Sz-**  Parawan | Nowy – do porzeźbienia,  zmiana zawiasów taśmowych | **Parawan.bmp** |  |  |
| **2Sz –**  wieszaki | Nowe - do wymiany wieszaki metalowe na kute  3 szt x 56 =168 lub alternatywnie przemalowanie na kolor czarny mat | **wieszak.bmp** |  |  |
| **3Sz - Biurko** | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy, | **Biurko.bmp** |  |  |
| **5Sz-** Szafa  przeszklona | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy, | 5Sz.bmp |  |  |
| **6 Sz-** Komoda  Z witrażem | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy,  Naprawa i wzmocnienie witraży w drzwiczkach | Kom z witrażem.bmp |  |  |
|  | **10 Sz-** Lustro konsolowe | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, oo renowacji drewno- tafla lustra wymieniona, mebel należy zamontowana ścianie | Lus 1Sz.bmp |  |  |
|  |  |  | **Renowacja PARTER** |  |  |
| **CZ.2 I PIĘTRO – SALE KONFERENCYJNE I WYSTAWOWE - wyposażenie** | | | | | | |
| **1/1**  sala konferencyjno-wystawowa- ZIELONA | **Symbol** | **Wymiary**  **Opis** | **Zdjęcie** |  | **Wartość** | |
| **1 Z Fotel**  **2Z- krzesła**  **3Z stół** | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, | **1Z.bmp** |  |  | |
| **8 Z-** Stół | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, | **8Z.bmp** |  |  | |
| 1R Biblioteka | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy, | **C:\Documents and Settings\A0806\Pulpit\WYPOSAŻENIE pałac\Chrzęsne 06.06.2013\DSC03454.JPG** |  |  | |
| 2 R Biurko  3R Fotel | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy,  Wymiana tapicerki fotela | Roz biur.bmp  fot roz.bmp |  |  | |
| **4R Serwantka** | Kosmetyczna renowacja mebla, naprawa okuć skompletowanie kluczy, | **8R.bmp** |  |  | |
| **10R-** Zegar stojący | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy,  Regulacja mechanizmu zegara | **R zeg.bmp** |  |  | |
| **14R- krzesła** | 14 szt w nowej tapicerce – do renowacji drewno Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne | **14R krze.bmp**  14 szt |  |  | |
|  | **Obudowa grzejnika tralkowa z siatką mosiężną** | Powiększyć otwór na froncie obudowy z kratką mosiężną do wymiarów:35,5x33 z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach ( wg istniejącej)  Wykończyć kratki listwą o profilu mniejszym i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm, w boazerii  Zmienić istniejące nóżki na nóżki toczone spłaszczone szer. ok. 10 cm równe szerokości pilasterka, po 6 szt do każdej wysłony. Wysokość obudowy dostosować pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm.  Podrzeźbić pilastry - wykonać głębsze kanelowanie  Siatkę mosiężną spatynować  ( przyciemnić)  – razem 3 szt | **obud.bmp**  **obud. z siatką2.bmp** |  |  | |
| **1/6**  Pomieszczenie socjalne | **KU –** Zestaw kredens Duzy | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć | **KU kred.bmp**  1 kpl |  |  | |
| **KU kredens mały** | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć odświeżenie blatu marmurowego | **Ku.bmp** |  |  | |
| **KU Stół + 4 krzesła** | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa rattanów w oparciach i siedziskach krzeseł | **KU st.bmp** |  |  | |
| **1N – barek antyczny** | Wzmocnienie konstrukcji mebla, wymiana pleców, dorobienie półek i przegrody wewnętrznej, naprawa skrytki na górze mebla  naprawa okuć | **N bar.bmp** |  |  | |
| **3N-** Szafa biblioteczna | 3 -drzwiowa przeszklona szybami z fazą i z szufladami na dole  Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć, skompletowanie kluczy, dorobienie brakujących półek | **Bib.bmp** |  |  | |
| **4N-**Zegar | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy,  Regulacja mechanizmu zegara | zeg nie.bmp |  |  | |
| **9N-** Komoda  mała | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy,  Uzupełnienie aplikacji i nakładek mosiężnych | kom.bmp |  |  | |
| **11N- kpl**  **Kanapa 2 osobowa,  2 fotele**  **2 krzesła**  **stoliczek** | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, odświeżenie tapicerki | **Z kpl.bmp** |  |  | |
|  | **Obudowa grzejnika z siatką mosiężną w Sali różowej i niebieskiej** | Powiększyć otwór na froncie obudowy z kratką mosiężną do wymiarów: 105 x 40 cm z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach ( wg istniejącej)  Wykończyć kratki listwą o profilu mniejszym i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm, w boazerii w Sali różowej i niebieskiej.  Wymiary bocznych ramek powiększyć do wymiarów: ok. szer. 14 cm x wys. 40 cm z ramką  Dołożyć nóżki toczone spłaszczone szer. ok. 10 cm po 4 szt do każdej wysłony i tym samym podnieść wysokość obudowy pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm. Jeden parapet  Zmienić kolor obudowy – zintegrować z kolorem stolarki okiennej, obudowy glifu okiennego – przemalować na RAL 1013. | **obud 2.bmp**  **G:\Moje obrazy\MEBLE przetarg II\obud. z siatką.bmp** |  |  | |
|  | **Boazeria**  **Płycinowa w Sali różowej i niebieskiej** | Boazerie w sali Niebieskiej i Różowej razem z cokołem i dodatkowymi profilami przemalować na kolor stropów drewnianych i karniszy,  dołożyć ćwierćwałek przy podłodze i półwałek na linii kontaktów (zamykający płyciny od dołu), wykonać wykończenia, – zmienić proporcji płyciny przy wejściu do „kaplicy i wykonać zakończenia listwą szer. ok. 8 cm przy ścianach kominkowych.  Wys120 cm  Dł. w Sali różowej ok. 27 mb  Dł. w Sali niebieskiej 23 mb | **G:\ABCD\Zdjęcia m.koss\boazeria s rozowa.JPG** |  |  | |
|  | **Boazeria**  **Płycinowa na klatce schodowej**  **płycinowa** | Prace wykończeniowe , estetyzujące, wykończenie zakończeń, miejscowe scalenie kolorystyczne, scalenie kolorystyczne wangi i boazerii, listew cokołowych, zakończenia narożników (zawinięcia) na podestach i fragment ściany na pierwszym biegu schodów. Połączyć z nowymi obudowami glifów na piętrze. | **boazeria schody.bmp** |  |  | |
|  | **Obudowa glifów drzwiowych** | Wykończenie istniejących na I piętrze i na poddaszu- przemalowanie cokołów na kolor RAL 1013, dołożenie listew maskujących w obudowie w kaplicy, zmiana proporcji elementów dolnych(bazy) w listwowaniu otworów na poddaszu – razem 6 kpl | **Ob glifów.bmp** |  |  | |
|  |  |  | **Razem** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZ.3 PODDASZE** | | | | | |
| **2/1**  Sala ekspozycyjna | **Symbol** | **Wymiary - Opis** | **Zdjęcie** |  | **Wartość** |
| Serwantka | Wzmocnienie konstrukcji mebla, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, dorobienie brakujących półek | **serw.bmp** |  |  |
| Zestaw eklektyczny  Kanapa2 osobowa, 2 fotele, 2 fotele narożne, 2 krzesła, stolik | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, renowacja i odświeżenie tapicerki | **Ekl.bmp** |  |  |
| **2/3**  Pokój biurowy | **1PB**- Salonik Biedermeier | Kanapa 3 osobowa  2 fotele  2 krzesła  Stolik klapiak- w zestawie  wymieniona tapicerka, wykonać w zmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, kanapę podbić od spodu | **zestaw.bmp** |  |  |
| **2/4**  Pokój i salon literacki | **1SL-**Komplet wypoczynkowy- kanapa, 4 krzesłsa,  stolik klapiak i stół okrągły | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, renowacja i odświeżenie tapicerki | **SL k.bmp** |  |  |
| **2/10**  Pokój | **1 PBN**  Fotele 2 szt,  **2PBN** - stolik | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, odświeżenie tapicerki | fotele pbn.bmp |  |  |
| **4 PBN** Biurko biblioteka  i fotel | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, odświeżenie tapicerki | PBNb.bmp  PBN BIBLIOT.bmp  fot biu.bmp |  |  |
| **7 PBN -**Komoda | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, naprawa okuć skompletowanie kluczy, | PBN kom1.bmp |  |  |
|  | **8 PBN** –  Stół  4 krzesła + kanapa | Wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienia ubytków drewna, scalenie kolorystyczne,  Odświeżenie tapicerki | PBNs.bmp  kanapa podd.bmp |  |  |
|  |  |  | **Razem** |  |  |