**Dostawa i montaż interaktywnych urządzeń do prezentacji i działalności edukacyjnej   
adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Wymagania/Uwagi** |
| 1 | **Hologram 3D wyświetlany na dedykowanej powierzchni projekcyjnej (Pałac w Chrzęsnem, Kaplica - Sala na I p. )** | 1 kpl. | Dostarczenie i montaż urządzenia do wyświetlania hologramu na dedykowanej powierzchni projekcyjnej wraz z opracowaniem wyświetlanej animacji.   1. Folia o rozmiarach około 2m/3m. Możliwość transmisji obrazu i dźwięku z sali do pokoju sterowania (kamera z mikrofonem). 2. Powierzchnia projekcyjna 2m/3m. 3. Projektor o odpowiednich parametrach wyświetlania obrazu: min. jasności (ANSI), rozdzielczości, kontraście, współczynniku projekcji 4. System nagłośnieniowy. 5. Komputer sterujący urządzeniem. 6. Lustro (jeśli wymagane). 7. Stworzenie scenariusza oraz jednej animacji co najmniej 5 minutowej w konsultacji z zamawiającym. 8. Obraz rzucany na powierzchnię wytworzoną dzięki rozpyleniu pary wodnej lub innej substancji. Wymiary wyświetlanego obrazu około 2m/3m. Możliwość transmisji obrazu i dźwięku z sali do pokoju sterowania (kamera z mikrofonem). 9. Powierzchnia projekcyjna wbudowana w futrynę wejściową do pomieszczenia 2m/3m. 10. Projektor o odpowiednich parametrach wyświetlania obrazu: min. jasności (ANSI), rozdzielczości, kontraście, współczynniku projekcji 11. System nagłośnieniowy. 12. Komputer sterujący urządzeniem. 13. Stworzenie scenariusza oraz jednej animacji co najmniej 5 minutowej w konsultacji z zamawiającym. |
|  | **Multimedialne dotykowe stoły informacyjne.** | 2 kpl. | Stoły dotykowe.   1. Monitory dotykowe 46' ze sterowanym centralnie oprogramowaniem, chronione szybą ochronną ze szkła hartowanego, antyrefleksyjnego. 2. Jednostka sterująca, z pełnym oprogramowaniem umożliwiającym zdalne zarządzanie treścią, wraz ze sterownikami wymaganymi do obsługi systemu. 3. Zaprojektowanie i wykonanie meblowej obudowy stołu wg zaleceń zmawiającego |