**Dostawa i montaż interaktywnych urządzeń do prezentacji i działalności edukacyjnej
adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Wymagania/Uwagi** |
| 1 | **Hologram 3D wyświetlany na dedykowanej powierzchni projekcyjnej(Pałac w Chrzęsnem, Kaplica - Sala na I p. )**  | 1 kpl. | Dostarczenie i montaż urządzenia do wyświetlania hologramu na dedykowanej powierzchni projekcyjnej wraz z opracowaniem wyświetlanej animacji.1. Folia o rozmiarach około 2m/3m. Możliwość transmisji obrazu i dźwięku z sali do pokoju sterowania (kamera z mikrofonem).
2. Powierzchnia projekcyjna 2m/3m.
3. Projektor o odpowiednich parametrach wyświetlania obrazu: min. jasności (ANSI), rozdzielczości, kontraście, współczynniku projekcji
4. System nagłośnieniowy.
5. Komputer sterujący urządzeniem.
6. Lustro (jeśli wymagane).
7. Stworzenie scenariusza oraz jednej animacji co najmniej 5 minutowej w konsultacji z zamawiającym.
8. Obraz rzucany na powierzchnię wytworzoną dzięki rozpyleniu pary wodnej lub innej substancji. Wymiary wyświetlanego obrazu około 2m/3m. Możliwość transmisji obrazu i dźwięku z sali do pokoju sterowania (kamera z mikrofonem).
9. Powierzchnia projekcyjna wbudowana w futrynę wejściową do pomieszczenia 2m/3m.
10. Projektor o odpowiednich parametrach wyświetlania obrazu: min. jasności (ANSI), rozdzielczości, kontraście, współczynniku projekcji
11. System nagłośnieniowy.
12. Komputer sterujący urządzeniem.
13. Stworzenie scenariusza oraz jednej animacji co najmniej 5 minutowej w konsultacji z zamawiającym.
 |
|  | **Multimedialne dotykowe stoły informacyjne.**  | 2 kpl. | Stoły dotykowe.1. Monitory dotykowe 46' ze sterowanym centralnie oprogramowaniem, chronione szybą ochronną ze szkła hartowanego, antyrefleksyjnego.
2. Jednostka sterująca, z pełnym oprogramowaniem umożliwiającym zdalne zarządzanie treścią, wraz ze sterownikami wymaganymi do obsługi systemu.
3. Zaprojektowanie i wykonanie meblowej obudowy stołu wg zaleceń zmawiającego
 |