Wołomin, dnia 24.05.2017 r.

SPW.272.38.2017

**Wszyscy oferenci**

### dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie, gm. Wołomin

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:**

1. Prosimy o informacje który z przedmiarów jest dla Zamawiającego wiążący – zamieszczony  [2. Przedmiar](http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2017/pilsudskiego/Przedmiar_dr_tp_elektr..pdf) czy   [3. Przedmiary - kosztorysy](http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2017/pilsudskiego/1.%20Przedmiar%20+%20KOfert.pdf)? Zaznaczamy iż przedmiary nie pokrywają się oraz uwzględniają inny zakres branży.

**Odpowiedź: Przedmiarami wiążącymi są przedmiary branżowe zamieszone w pliku 2. Przedmiary.**

1. Prosimy o określenie czego dotyczy dokument zamieszczony pod nazwą [2. Przedmiar](http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2017/pilsudskiego/Przedmiar_dr_tp_elektr..pdf).

**Odpowiedź: Dokument 2. Przedmiar określa zakres robót opisanych w przedmiocie zamówienia.**

1. Prosimy o szczegółowe informację który przedmiar/kosztorys jest podstawą wyceny dla Zamawiającego oraz ma być załączony do oferty jako Kosztorys ofertowy.

**Odpowiedź: Odpowiedź taka sama jak w pytaniu Nr 1.**

1. Prosimy o potwierdzenie iż na ofertę składają się: 1/Formularz ofertowy 2/Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 3/Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 4/kosztorysy ofertowe 5/Dowód wniesienia wadium 6/ ew. pełnomocnictwo.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymienione w pytaniu elementy składają się na ofertę.**

1. Prosimy o wskazanie która dokumentacja dotyczy przedmiaru zamieszczonego pod nazwą [2. Przedmiar](http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2017/pilsudskiego/Przedmiar_dr_tp_elektr..pdf)., a która dokumentacji dotyczącej  przedmiaru zamieszczonego pod nazwą [3. Przedmiary - kosztorysy](http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2017/pilsudskiego/1.%20Przedmiar%20+%20KOfert.pdf).

**Odpowiedź: Zamieszczona dokumentacja dotyczy wyłącznie pliku 2. Przedmiar**

1. Prosimy o udostępnianie zgłoszenia oraz decyzję o zezwoleniu na realizację na podstawie których  określono zakres przedmiotu zamówienia w pkt. III. SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dołącza decyzję ZRID oraz pismo projektanta wyrażającego zgodę na zmianę w projekcie.**

1. Prosimy o potwierdzenie iż kosztorys ofertowy należy wykonać metodą uproszczoną.

**Odpowiedź: Tak.**

1. Zwracamy się z prośbą o podanie, która z wersji przedmiaru jest prawidłowa (chodzi o wersję dla robót drogowych - przedmiary robót różnią się).

**Odpowiedź: Odpowiedź taka sama jak w pytaniu Nr 1.**

1. Z racji bardzo dużej ilości rodzajów „kocich oczek” oraz podświetlanych znaków D-6, zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji dla dodatkowo punktowanych: Zestaw I tzw. ..kocich oczek" przy przejściach dla pieszych, min. 12 szt. / 1 przejście dla pieszych. Oraz Zestaw II podświetlane znaki D - 6. 2szt. /1 przejście dla pieszych

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku:**

**Zestawu I powinny zostać zastosowane „kocie oczka” typu LT\_702 lub równoważne:**

* **wykonane z materiałów: stop aluminium, nacisk powyżej 25T; panel słoneczny: monokrystaliczny 3V/0,3W**
* **Zasilanie: bateria Li-on 1,2V/1200 mA**
* **LED: fi 8 high – luminance LED, 2 sz./strona**
* **Czas pracy: min. 180 godzin. (błysk), 100 godz. (stałe)**

**Zestaw II Aktywny Podświetlany LED dwustronny znak D-6 z systemem zasilania solarnego, 2 pulsatorami LED, czujnikami ruchu oraz podświetleniem przejścia dla pieszych**

**Znak ten włącza się o zmierzchu i działa do świtu. Zastosowanie baterii słonecznych powoduje, iż jest on niezależny od sieci energetycznej**

**Zasada działania:**

**Pulsator mruga 24h/h lekkim światłem, gdy pojawi się pieszy mruga pełną jasnością; plafon świeci nocą lekkim światłem, gdy pojawi się pieszy rozświetla się do pełnej jasności.**

**Podświetlenie przejścia świeci lekkim światłem, gdy pojawi się pieszy rozświetla się do pełnej jasności.**

1. Proszę o określenie w jaki sposób mają być podświetlane znaki D-6, wymienione w specyfikacji jako IV kryterium oceny” poprawa jakości.

**Odpowiedź: Aktywny Podświetlany LED dwustronny znak D-6 z systemem zasilania solarnego, 2 pulsatorami LED, czujnikami ruchu oraz podświetleniem przejścia dla pieszych**

**Znak ten włącza się o zmierzchu i działa do świtu. Zastosowanie baterii słonecznych powoduje, iż jest on niezależny od sieci energetycznej**

**Zasada działania:**

**Pulsator mruga 24h/h lekkim światłem, gdy pojawi się pieszy mruga pełną jasnością; plafon świeci nocą lekkim światłem, gdy pojawi się pieszy rozświetla się do pełnej jasności.**

**Podświetlenie przejścia świeci lekkim światłem, gdy pojawi się pieszy rozświetla się do pełnej jasności.**

1. Prosimy o określenie jakiego rodzaju staż zawodowy może być wliczany w kryteria kwalifikacji? Czy jest to osoba zatrudniona w dowolnej formie staż zawodowy na czas trwania budowy?

**Odpowiedź: Przez staż zawodowy rozumie się osobę zatrudnioną na okres trwania budowy wykonywującą roboty budowlane związane z realizacją zadania, bez względu na formę zatrudnienia**

1. Wg. STT : Wykonawca zobowiązany jest wykonać tablice informacyjne i pamiątkowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie " Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji". Prosimy o udostępnieni wzoru, wymiarów oraz specyfikacji dla tych tablic.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na to że nie uzyskano dofinansowania zewnętrznego dla przedmiotowego zadania odstępuje się od potrzeby wykonania przez Wykonawcę robót tablic informacyjnych i pamiątkowych.**

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy w SIWZ III Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie, gm. Wołomin, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowska do ronda w m. Czarna.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję na skrzyżowaniach wlotów z ulicami gminnymi,
2. Wykonanie frezowania nawierzchni
3. wykonanie konstrukcji nawierzchni na skrzyżowaniach z drogami gminnymi:
4. Warstwa ścieralna z 11S 45/80 – 55 o grubości 4 cm,
5. Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 o grubości 5 cm,
6. Podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70 o grubości 7 cm,
7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubości 20 cm
8. Podłoże ulepszone spełniające rolę warstwy mrozochronnej o grubości 15 cm.
9. Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 16W 50/70 o średniej grubości do 6 cm,
10. Wykonanie geosiatki na całej długości drogi pomiędzy warstwą wiążącą a ścieralną
11. Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S 45/80 – 55 o gr. 5 cm
12. Regulacja wysokościowa studni sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów deszczowych i wszelkich zasuw gazowych wodociągowych i hydrantów umieszczonych w drodze
13. Rozbiórka krawężników wraz z ich wymianą oraz wykonaniem ścieków ulicznych przykrawężnikowych,
14. Wykonanie rozbiórki i ponowne wbudowanie z regulacją wysokościową wysokościowa chodnika i zjazdów indywidualnych i części chodników,
15. Wykonanie azylu przy przejściu dla pieszych i wysp dzielących
16. Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem,
17. Wykonanie oczyszczenia i profilowania rowu przydrożnego,
18. Wykonanie zieleni i usunięcie kolidujących drzew,
19. Przebudowa kolizji sieci, sieci energetycznych SN i NN w tym słupy oświetleniowe, sieci teletechnicznej,
20. Rozbiórka istniejących ogrodzeń wraz z ich przesunięciem i odtworzeniem w tej samej technologii,
21. Wykonanie projektu czasowej organizacji robót na czas prowadzonych robót, wraz z jej zatwierdzeniem i wprowadzeniem,
22. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Pozostała część zapisów pozostaje bez zmian. Równocześnie dokonuje się zmiany w § 2 ust. 2 Istotnych postanowień umowy tak jak w SIWZ.

**W związku z powyższym przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 29.05.2017 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert: 29.05.2017 r. godz. 11:30.**

✂…………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| *Wykonawca:* | *Zamawiający:*  Powiat Wołomiński  ul. Prądzyńskiego 3  05-200 Wołomin  Pokój nr 4 (kancelaria) |
| OFERTA NA:  *„*Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie, gm. Wołomin”  Nr sprawy: SPW.272.38.2017  Nie otwierać przed dniem 29.05.2017 r. godz. 11:30 | |

✂…………………………………………………………………………………………………………